battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 20
battery.mfr.date: CPS
battery.runtime: 4020
battery.runtime.low: 300
battery.type: PbAcid
battery.voltage: 24.0
battery.voltage.nominal: 24
device.mfr: CPS
device.model: CP900EPFCLCD
device.serial: 000000000000
device.type: ups
driver.debug: 0
driver.flag.allow_killpower: 0
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.product: CP900EPFCLCD
driver.parameter.productid: 0501
driver.parameter.serial: 000000000000
driver.parameter.synchronous: auto
driver.parameter.vendor: CPS
driver.parameter.vendorid: 0764
driver.state: quiet
driver.version: 2.8.1
driver.version.data: CyberPower HID 0.8
driver.version.internal: 0.52
driver.version.usb: libusb-1.0.26 (API: 0x1000109)
input.transfer.high: 260
input.transfer.low: 170
input.voltage: 228.0
input.voltage.nominal: 230
output.voltage: 228.0
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.load: 13
ups.mfr: CPS
ups.model: CP900EPFCLCD
ups.productid: 0501
ups.realpower.nominal: 540
ups.serial: 000000000000
ups.status: OL
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.shutdown: -60
ups.timer.start: -60
ups.vendorid: 0764
